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引 言

编写目的

该文档为基于AC695N平台开发应用的人员提供简易化的图形api。也可以为测试应用的测试人员提供参考。

参考资料

[1] 

术语和缩写词 
	缩写和术语
	解 释

	
	


文件说明概述

资源数据文件和资源 ID 号头文件。

资源数据文件和资源 ID 号头文件都由资源生成工具(ResBuilder)生成，其后

缀分别为：.res 和.H。（sdk 默认加载了menu.res 和menu.h）
图库驱动使用步骤
调用u8 ResOpen(const char *filename) 打开资源文件（filename 为资源路径，如果没有切换资源，仅仅需要打开一次即可）。

调用 ResShowPic(uint16 pic_id, uint8 x, uint8 y)，在 LCD 屏上显示图片；

调用 ResShowMultiString(uint8 x, uint8 y, uint16 StringID)，在 LCD 屏上显示字符串。

调用 draw_lcd(0,8)，将缓存象素数据更新到 LCD 屏上。

图库函数说明

1、u8 ResOpen(const char *filename)

函数说明：打开资源文件

Filename：资源路径

返回值：成功返回 1，失败返回 0。

2、void ResClose()

函数说明：关闭资源文件
返回值:无
3、void *ResGetFp()

函数说明：获取当前打开的资源文件句柄
返回值:文件句柄
4、uint16 ResShowPic(uint16 pic_id, uint8 x, uint8 y)

函数说明 ：在 LCD 屏上显示指定 ID 号的图片，指定坐标(x,y)表示图片左上角。

参数：

pic_id ：图片 ID 号；

x：LCD 屏 x 坐标，范围 0-127；

y：LCD 屏 y 坐标，范围 0-7，表示 LCD 屏的 page 序号。

返回值：成功返回 1，失败返回 0。

5 、uint16 ResShowMultiString(uint8 x, uint8 y, uint16 StringID)

函数说明 ：在 LCD 屏上显示指定 ID 号的字符串，指定坐标(x,y)表示字符串左

上角。

参数：

x：LCD 屏 x 坐标，范围 0-127；

y：LCD 屏 y 坐标，范围 0-7，表示 LCD 屏的 page 序号。

StringID：字符串 ID 号；

返回值：成功返回 1，失败返回 0。
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