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引 言

编写目的

该文档为基于AC695N平台开发应用的人员提供相应的多国语言文档。也可以为测试应用的测试人员提供参考。

参考资料

[1] 

术语和缩写词 
	缩写和术语
	解 释

	
	


选择字库
请先确定字号以及字形，再根据所选的多国语言选择相应的字库文件以及 TAB 文件拷贝到

资源目录(res 文件夹)。(注：若只需要显示内码，*.TAB 文件可不拷贝)
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以下为各国语言所对应的字库文件以及 Unicode 转内码表

Chinese_Simplified(简体中文):

F_ASCII.PIX F_GB2312.PIX F_GB2312.TAB (GB2312 字库)

F_ASCII.PIX F_GBK.PIX F_GBK.TAB(GBK 字库)

Chinese_Traditional(繁体中文):

F_ASCII.PIX F_BIG5.PIX F_BIG5.TAB

Japanese(日语):

F_SJISASC.PIX F_SJIS.PIX F_SJIS.TAB

Korean(韩语):

F_ASCII.PIX F_KSC.PIX F_KSC.TAB

English(英语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

French(法语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

German(德语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Italian(意大利语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Dutch(荷兰语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Portuguese(葡萄牙语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Spanish(西班牙语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Swedish(瑞典语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Czech(捷克语):

F_CP1250.PIX F_CP1250.TAB

Danish(丹麦语):

F_CP1252.PIX F_CP1252.TAB

Polish(波兰语):

F_CP1250.PIX F_CP1250.TAB

Russian(俄罗斯语):

F_CP1251.PIX F_CP1251.TAB

Turkey(土耳其语):

F_CP1254.PIX F_CP1254.TAB

Hebrew(希伯来语):

F_CP1255.PIX F_CP1255.TAB

Thai(泰语):

F_CP874.PIX F_CP874.TAB

Hungarian(匈牙利语):

F_CP1250.PIX F_CP1250.TAB

Romanian(罗马尼亚语):

F_CP1250.PIX F_CP1250.TAB

Arabic(阿拉伯语):

F_CP1256.PIX F_CP1256.TAB
初始化字库
修改 fontinit.c 文件，配置需要的语言
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19 /* IBESFERE */

20 i

71 #define LANGUAGE BIT(Chinese_Simplified) |\
: : BIT(English) |\

BIT(Chinese Traditional)

const struct font_info font_info_table[] =

#if LANGUAGESBIT(Chinese Simplified)
//gb2312

.language_id = Chinese_Simplified,

.flags = FONT_SHOW_PIXEL | FONT SHOW MULTI_LINE,
.pixel.file.name = (char *)FONT_PATH'F_GB2312.PIX",
.ascpixel.file.name = (char *)FONT PATH"F_ASCII.PIX"
.tabfile.name = (char *)FONT_PATH"F_GB2312.TAB",
.isgb2312 = true,

.bigendian = false,

.putchar =

e





设置语言
程序会根据 LanguageMode 值打开对应的字库文件，即修改对应标志位即可

字库驱动使用步骤

1、调用 font_open(NULL,  Chinese_Simplified) 函数，程序会根据形参的值打开对应的字库文件；

2、设置显示窗口大小。    

info->flags = FONT_SHOW_PIXEL;//显示

    info->text_height = 16;

info->text_width = 128;//设置显示窗口大小

调用 font_textout_utf8(struct font_info *info, u8 *str, u16 strlen, u16 x, u16 y) 显示utf8

调用 font_textout_unicode(struct font_info *info, u8 *str, u16 strlen, u16 x, u16 y) 显示unicode

调用 font_textout(struct font_info *info, u8 *str,  u16 strlen,  u16 x,  u16 y) 显示内码

调用font_close(struct font_info *info) 关闭字库句柄 释放资源（可以使用全局变量做句柄，就不用每次申请和释放）
统一接口函数

1、u16 font_textout(struct font_info *info, u8 *str,  u16 strlen,  u16 x,  u16 y)

/*----------------------------------------------------------------------------*/

/**@brief   内码字符显示函数

   @param   buf:存放内码的buffer len:显示字符的长度 x:显示横坐标 Y:显示纵坐标 fontsize:字号

   @return  显示字符的长度

   @note

*/

/*----------------------------------------------------------------------------*/

2、u16 font_textout_utf8(struct font_info *info, u8 *str, u16 strlen, u16 x, u16 y)

/*----------------------------------------------------------------------------*/

/**@brief   UTF8字符显示函数

   @param   buf:存放UTF8的buffer len:显示字符的长度 x:显示横坐标 Y:显示纵坐标 info->bigendian:是否大端 font_size:字体大小

   @return  显示字符的长度

   @note

*/

/*----------------------------------------------------------------------------*/

3、u16 font_textout_unicode(struct font_info *info, u8 *str, u16 strlen, u16 x, u16 y)

/*----------------------------------------------------------------------------*/

/**@brief   UNICODE字符显示函数

   @param   buf:存放UNICODE的buffer len:显示字符的长度 x:显示横坐标 Y:显示纵坐标 info->bigendian:是否大端 font_size:字体大小

   @return  显示字符的长度

   @note

*/

/*----------------------------------------------------------------------------*/
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